

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Компьютерные сети

Лабораторная работа №3

Преподаватель: Маркина Татьяна Анатольевна

Выполнил: Кульбако Артемий Юрьевич Р33112

# Цель работы

Цель работы – изучить структуру протокольных блоков данных, анализируя реальный трафик на компьютере студента с помощью бесплатно распространяемой утилиты Wireshark. В процессе выполнения домашнего задания выполняются наблюдения за передаваемым трафиком с компьютера пользователя в Интернет и в обратном направлении. Применение специализированной утилиты Wireshark позволяет наблюдать структуру передаваемых кадров, пакетов и сегментов данных различных сетевых протоколов. При выполнении УИР требуется анализировать последовательности команд и назначение служебных данных, используемых для организации обмена данными в следующих протоколах: ARP, DNS, FTP, HTTP, DHCP.

# Выполнение


Для выполнения лабораторной работы мной был получен уникальный бесплатный адрес в сервисе noip.com: **kulbakoay.ddns.net**, однозначно идентифицирующий меня по фамилии и инициалам.


## Анализ трафика утилиты ping

for /l %%i in (500, 500, 10000) do ping -l %%i kulbakoay.ddns.net

1. Имеет ли место фрагментация исходного пакета, какое поле на это указывает?

Да, имеет. С увеличением размера пакета, мы можем видеть, что на уровне IP-протокола появляются фрагменты с флагом More Fragments, одинаковым идентификатором и смещением != 0






1. Какая информация указывает, является ли фрагмент пакета последним или промежуточным?

Последний фрагмент можно идентифицировать по ненулевому смещению (это значит, что в пакеты были ещё фрагменты до него), но флаг MF отсутствует (значит, что больше фрагментов пакета не будет (пример на скриншоте выше).

Промежуточный пакет иметь и ненулевое смещение, и установленный флаг MF.




1. Чему равно количество фрагментов при передаче ping-пакетов?

Количество фрагментов зависит от соответствующего соединению MTU (Maximum Transmission Unit – максимальный размер передаваемого блока), а также от размера пакетов.

Необходимо помнить, что служебная информация будет продублирована в каждом из фрагментов.

1. Построить график, в котором на оси абсцисс находится размер пакета, а по оси ординат – количество фрагментов, на которое был разделён каждый ping-пакет.




1. Как изменить поле TTL с помощью утилиты ping?

Добавить ключ –i, аргументом которого будет срок жизни пакета в миллисекундах.

1. Что содержится в поле данных ping-пакета?

Повторяющийся до достижения, заданного размере пакета английский алфавит.




## Анализ трафика утилиты tracert (traceroute)


tracert -d kulbakoay.ddns.net

1. Сколько байт содержится в заголовке IP? Сколько байт содержится в поле данных?

20 в заголовке




64 в данных




1. Как и почему изменяется поле TTL в следующих друг за другом ICMP-пакетах tracert?

Утилита tracert последовательно отправляет пакеты с увеличивающимся на 1 TTL, чтобы получать от каждого промежуточного узла IP-адрес, тем самым построив карту маршрута.



1. Чем отличаются ICMP-пакеты, генерируемые утилитой tracert, от ICMP-пакетов, генерируемых утилитой ping (см. предыдущее задание).


Содержимым поля data - здесь это нули, а в ping был алфавит.




1. Чем отличаются полученные пакеты «ICMP reply» от «ICMP error» и зачем нужны оба этих типа ответов?

Оба типа нужны чтобы различать причину истечению TTL – в случае успешного достижения хоста приходит reply, а в случае ошибки error.

Пример неудачи:



Пример удачи:



1. Что изменится в работе tracert, если убрать ключ “-d”? Какой дополнительный трафик при этом будет генерироваться?

Ключ -d скрывает отображение доменных имён промежуточных хостов.




## Анализ HTTP трафика

curl -I -X GET http://kulbakoay.ddns.net/

curl -I -X GET --header "If-Modified-Since: Sun, 02 May 2021 19:14:39 GMT" http://kulbakoay.ddns.net/

По результатам анализа собранной трассы покажите, каким образом протокол HTTP передавал содержимое страницы при первичном посещении страницы и при вторичном запросе-обновлении от браузера (т.е. при различных видах GET-запросов).

Было выполнено 2 запроса к серверу в несколько попыток через браузеры Firefox, Chrome и Edge, а также с помощью скрипта. Во всех случаях, сервер возвращал ответ 200 и текст-документа.



Как можно видеть в тегах ответа, запрашиваемая страница не кэшируема. Мной также были протестированы [www.google.com](http://www.google.com), [www.vk.com](http://www.vk.com), [www.facebook.com](http://www.facebook.com), но во всех случая возвращался ответ 200. Скорее всего связано это с тем, что современные страницы, основанные на реактивных технологиях изменения документов через js, CDN и получения данных через ajax, опираются на кэширование со стороны клиента (<https://stackoverflow.com/a/2222735>).

## Анализ DNS трафика

ipconfig /flushdns

1. Почему адрес, на который отправлен DNS-запрос, не совпадает с адресом посещаемого сайта?

После очистки кэша, адрес необходимого нам сайта отсутствует в локальной памяти и нужно сначала получить с DNS-сервера, где из таблиц сопоставления будет получен IP по домену.

1. Какие бывают типы DNS-запросов?

* Прямой - преобразование домена в IP-адрес.
* Обратный – преобразование IP-адреса в домен.
* Рекурсивный – DNS-сервер опрашивает другие сервера, пока не найдёт ответ или не обнаружит, что домен не существует.
* Итеративный – тоже самое, что рекурсивный, но также допускается выполнение поиска клиентом.

1. В какой ситуации нужно выполнять независимые DNS-запросы для получения содержащихся на сайте изображений?

Если встраиваемое в документ изображение находится на другом сервере (тоже самое произойдёт при использовании html-тега iframe или при подключении ресурсов страницы с помощью CDN).


## Анализ ARP трафика

netsh interface ip delete arpcache

arp -a


1. Какие МАС-адреса присутствуют в захваченных пакетах ARPпротокола? Что означают эти адреса? Какие устройства они идентифицируют?

Присутствую MAC-адреса устройств отправителя и получателя.



1. Какие МАС-адреса присутствуют в захваченных HTTP-пакетах и что означают эти адреса? Какие устройства они идентифицируют?

Те же самые, что и в ARP запросе, только теперь они служат для идентификации отправителя и получателя HTTP-пакета. На каждой стороне мы можем видеть маршрутизатор локальной сети и непосредственно компьютер.



1. Для чего ARP-запрос содержит IP-адрес источника?

IP-адрес источника необходимом получателя для отправки ответа.


## Анализ трафика утилиты nslookup


nslookup kulbakoay.ddns.net

nslookup -type=NS kulbakoay.ddns.net

1. Чем различается трасса трафика в п.2 и п.4, указанных выше?


В п.2 DNS-ответе содержится IP сайта требуемого по имени сайта, в п.4 имена авторитативных серверов.






1. Что содержится в поле «Answers» DNS-ответа?

Имя хоста, тип и класс записи, TTL, длина поля данных, IP-адрес запрашиваемого хоста.



1. Каковы имена серверов, возвращающих авторитативный (authoritative) отклик?

Авторитарной сервер лишь один – поставщик услуг ddns.



## Анализ FTP трафика

Для поиска подходящего ftp-сервера был взят список из 3329 сервер из <https://scientifically.info/publ/7-1-0-52>. С помощью скрипта:

if (**this**.args.size() > 2) throw Exception("You should set filepath and pattern arguments")

**this**.args[1].toList().with { *pattern* ->

    def sites = new File(**this**.args[0]).readLines()

            .collect {

                def links = it.trim().replaceAll("\\s+", " ").split(" ")

                [links[1], links[3], links[5]]

            }

            .flatten()

            .findAll { it.toList().containsAll(pattern) }

    sites.each {  println it }

    println "Total = ${sites.size()}"

}

были отобраны подходящие согласно инициалам KAY сервера, всего = 57. И многих их них оказались уже нерабочими.

1. Сколько байт данных содержится в пакете FTP-DATA?
2. Как выбирается порт транспортного уровня, который используется для передачи FTP-пакетов?
3. Чем отличаются пакеты FTP от FTP-DATA?

## Анализ DHCP трафика

1. Чем различаются пакеты «DHCP Discover» и «DHCP Request»?
2. Как и почему менялись MAC- и IP-адреса источника и назначения в переданных DHCP-пакетах. Каков IP-адрес DHCP-сервера?
3. Что произойдёт, если очистить использованный фильтр “bootp”?

## Анализ Skype-трафика

1. Чем различаются пакета разных видов Skype-трафика (текст, аудио, видео)?
2. Какой Wireshark-фильтр следует использовать для независимой идентификации Skype-трафика разных видов (текст, аудио, видео)?

# Выводы

# Список использованной литературы

1. Т. И. Алиев, В. В. Соснин, Д. Н. Шинкарук – Компьютерные сети и телекоммуникации: задания и тесты – СПБ: СПБГУ ИТМО, 2018. – 112 с.
2. Т. И. Алиев – Сети ЭВМ и телекоммуникации – СПБ: СПБГУ ИТМО, 2011 – 400 с.